**Описание выпуска версии ПО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | RL-IP15P-S.FD | | **Дата публикации** | 20210308 | **Номер сборки** | 9134 | **IE версия** | V1.0.0.100 |
| **Описание выпуска:** REDLINE | | | | | **Тип** | **Релиз** | **Комм.** |  |
| **Номер версии программного обеспечения** | | CH316D\_F128M\_SF\_ENU\_REDLINE\_V12.45.7.0\_210308\_9134\_W | | | | | | |
| **Номер версии пакета SDK** | | 021 | | | | | | |
| **История изменений** | | | | | | | | |
| 20210308   1. Исправлена ошибка управления PTZ через web-интерфейс   20210224   1. Исправлена ошибка передачи звука при воспроизведении архива. 2. Исправлена проблема совместимости с регистраторами Hikvision 3. Добавлена поддержка IPV6 4. Добавлено пояснение о правилах установки пароля 5. Исправлена ошибка авторизации после изменения пароля по умолчанию 6. Добавлено окно подтверждения при сбросе настроек.   20210128   1. Обновление кода 2. Расширен список поддерживаемых сетевых чипов   20201126   1. Устранена проблема изменения параметров совместимости с NVR 2. Добавлен раздел AI в режиме воспроизведения 3. Исправлена ошибка входа в облачное хранилище 4. Обновление IE   **Примечание:** Обновление необходимо производить через переходную версию 01\_RL-IP15P.FD\_V12.45.7.0\_201125\_8468\_L\_W  20201117   1. Поддержка последней версии API 2. Обновление нейросетевой аналитики: FR (добавлена поддержка атрибутов, пола, возраста и эмоций), определение человека и транспортного средства, пересечение линии и периметра, детекция оставленных предметов, учёт посетителей, тепловая карта.   **Примечание:** Обновление необходимо производить через переходную версию 01\_RL-IP15P.FD\_V12.45.7.0\_201125\_8468\_L\_W  20201010   1. Улучшен механизм автоматического включения WDR | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |